

 Год выпуска 2005

Наработка, м.ч 560

Максимальное расширение, мм: 410

Максимальная длина проходки, м: 195

Тяговое усилие, кг: 8165

Макс. крутящий момент, Нм: 2983

 Объем подачи бур, раствора, л/мин 95

Длина установки, мм: 5210

Ширина установки, мм: 1220

Высота установки, мм: 2290

Вес установки, кг: 5062

Длина штанги, м 3.05

 Диаметр штанги, мм 48